|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** |  **значение** |

 |
| **Грузоподъемность** | **68,5 т** |
| **Масса вагона** | **25,5 т** |
| **Длина** |  |
| **— по осям сцепления автосцепок** | **25700 мм** |
| **— по концевым балкам** | **24480 мм** |
| **База** | **19500 мм** |
| **Ширина максимальная** | **2770 мм** |
| **Высота опорной поверхности упоров для крепления контейнеров от уровня головок рельсов, макс.** | **1380 мм** |
| **Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов** | **1040 - 1080 мм** |
| **Количество стационарных упоров для крепления контейнеров** | **4 шт.** |
| **Количество откидывающихся упоров для крепления контейнеров** | **20 шт.** |
| **Конструкционная скорость по ГОСТ 26725** | **120 км/ч** |
| **Габарит по ГОСТ 9238** | **1-Т** |
| **Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы** | **230,5 кН (23,5 тс)** |
| **Модель тележки по ГОСТ 9246** | **18-9770 или 18-9771** |
| **Ширина колеи** | **1520 мм** |